## ACTION10

Les Leds sont pilotées par la voie choisie ( mais elles ne seront allumees que quand le moteur aura demarre)
Choix des leds et flash
ONTIME = Temps en millisecondes
ou la led sera allumée
OFFTIME = Temps en millisecondes
ou la led sera Eteinte
Commande de l'action
un interrupetur 3 positions
HIGH/OFF/LOW
Sur un interrupteur 3 Positions
on peut mettre 2 actions
ON(action1)/OFF/Na
Na/OFF/ON(action2)
un interrupetur 2 positions
HIGH/LOW
Sur un interrupteur 2 Positions
on peut mettre 1 action
ON(action1)/Na/OFF