## ACTION5

Mode "Avertissement" est actif
Sons "avertissement" actif
Possibilité de mettre une lampe qui clignotera sur le même rythme que les sons
Même led que l'action4
les sons sont commandes par la voie "Aillerons" et "profondeur"
Lorsque le mode "avertissement" est actif, le mode manuel on/off du moteur est temporairement desactive
Rattrape par babord
1 son long et 2 sons courts
Rattrape par tribord
1 on long et 1 Son court
Acceptation
Long court Long court
Commande de l'action
un interrupetur 3 positions
HIGH/OFF/LOW
Sur un interrupteur 3 Positions
on peut mettre 2 actions
ON(action1)/OFF/Na
Na/OFF/ON(action2)
un interrupetur 2 positions
HIGH/LOW
Sur un interrupteur 2 Positions
on peut mettre 1 action
ON(action1)/Na/OFF