## ACTION2

Quand l'action 2 est active
mise en route du moteur de l'ancre
pour la descente
Quand l'action 1 est inactive
mise en route du moteur de l'ancre
pour la monté
Choix du type de bateau
son diffrent lors du mode "brume"
-20m son : Court long court
+20m cloche
Temps Ancre: temps d'activation du moteur
Commande de l'action
un interrupetur 3 positions
HIGH/OFF/LOW
Sur un interrupteur 3 Positions
on peut mettre 2 actions
ON(action1)/OFF/Na
Na/OFF/ON(action2)
un interrupetur 2 positions
HIGH/LOW
Sur un interrupteur 2 Positions
on peut mettre 1 action
ON(action1)/Na/OFF