## ACTION6

Mode "Mitraillette" est actif
Sons "mitraillette" actif
Possibilité de mettre une lampe qui clignotera sur le même rythme que les sons
pour simuler le flash du canon
Servo 3 actif: rotation de la tourelle
Commande de l'action
un interrupetur 3 positions
HIGH/OFF/LOW
Sur un interrupteur 3 Positions
on peut mettre 2 actions
ON(action1)/OFF/Na
Na/OFF/ON(action2)
un interrupetur 2 positions
HIGH/LOW
Sur un interrupteur 2 Positions
on peut mettre 1 action
ON(action1)/Na/OFF